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一、技术参数	
1、使用SQL Server 2010以上版本，所有检查类型的数据存储在同一数据库中文件分类存储。
▲2、支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印在同一界面完成。
▲3、支持高质量实时动态视频采集图像，支持快捷键和USB脚踏板采集图像，采图时间间隔20-200ms可选，且采集数量无限制。
4、图像视频帧数30-60fps可调，图像画质码率0-30000kbps可调，支持录像、暂停、停止，回放视频可抓拍图像。
▲5、支持原始、圆形、椭圆形、矩形、八边形采图，手动锁定取景框采图，支持键盘方向微调，可选左上角、右下角、整体精准取景采图。
6、采图格式支持BMP、JPG(JPEG)、PNG。
7、支持对采图实时上传及下载功能(可防止本地磁盘损坏等丢失数据)。
8、不通过采集设备，可以采集指定桌面图像。
9、支持后台采集，支持一边采图一边做报告,支持多个患者采图后再做报告。
18、内置丰富的专家诊断词库，典型病历报告模板，提供自动排版功能，并提供范句(词条)插入功能。
11、可自由修改、增加范句功能，诊断术语维护，可以对诊断术语进行快速维护修改。
12、在图像列表下方能显示部位和说明。
13、根据图像数量多少自动滚动图像栏以显示其新拍图像。
14、提供多个部位示意图以供选择。
▲15、病人信息可在不同检查类型间复制、剪切、粘贴，图像批量删除、图像批量导出到移动硬盘。
16、可选择不同的工具（矩形、圆形，多边形、画笔、文字、图片等）对图像和部位进行标注说明。
17、支持对原图片进行裁剪并保留原图的功能，支持视频回放采图。
18、提供打印0-9幅图打印格式打印图像，并根据用户选择的图片数量，自动选择对应的打印报告模板进行显示打印功能。
19、提供便捷的报告模板编辑功能。
20、录像可以按文件大小或文件时间分段保存为多个文件，也可只保存为一个文件。
21、录像支持接入耳麦，音视频同时录制，便于教学讲解。
22、录像支持 H264、H265编码。
23、录像支持自定义水印文字和水印图片。
24、提供了硬盘预警功能以保证录像所需的空间大小（只在磁盘空间小于10%以下时才作提醒）。
25.可自由设置录制文件存储位置，如有移动硬盘时可以直接设置到移动硬盘，可省去再次拷贝的麻烦。 
▲26、可通过连接局域网或者外网进行实时手术直播教学。
27、能按检查号、性别、年龄、检查/手术日期段、检查/手术医师、检查/手术所见、检查/手术结论、病理结果等单个项目或组合在一起进行查询。
28、可将病历列表导出到 CSV中，导出的项目应能自由设置。  
29、支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料和图像资料。
30、支持病人报告不同模板切换(如：正常模板和病理单模板之前相互便捷切换填写)。
31、可与医院系统联网对接，实现信息共享。
二、保修期：≥3年

