电子艾灸治疗仪技术参数
一、技术参数
1、输入电压和频率:AC220V，50Hz
2、额定输入功率:120W
3、热疗温度范围:50℃-170℃
4、治疗时间:5-90分钟
二、保修期：≥2年
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一、技术参数：
1、输入电压和频率:AC100V-240V，47-63Hz
2、输出电压:DC24V(隔离)
3、额定输入功率:90VA+15%
4、治疗温度:38℃-48℃(温度可调)
5、远红外线波长:8um-15um
6、磁场强度:≥800Gs/个
二、保修期：≥2年


