**工程量清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 序号 | 工作内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 地柜、吊柜制作安装， 材质：实木板，厚度：18MM  | 平方 | 8 |
| 2 | 大理石台面（地柜）材质：大理石，厚度：18MM | 平方 | 4 |
| 3 | 洗手台制作安装（含门板） 材质：大理石，厚度:18MM | 米 | 2 |
| 4 | 不锈钢洗手盆安装， 材质：304，厚度：1.0MM尺寸：600\*430 | 个 | 2 |
| 5 | 感应冷热龙头安装， 材质：全铜， | 套 | 2 |
| 6 | PVC排水管道安装DN50 | 米 | 10 |
| 7 | 彩钢板隔墙 | 平方 | 9 |
| 8 | 墙体开门孔、清理垃圾900\*2100 | 平方 | 4 |
| 9 | 门孔包边加护板 | 米 | 12 |
| 10 | 原有墙身腻子灰铲除、重新批灰刷漆翻新 | 平方 | 19 |
| 11 | 紫外线灯安装 | 套 | 2 |
| 12 | 电脑线加长及线管 | 米 | 10 |
| 13 | 机械开孔、做防水 | 个 | 2 |
| 14 | 铝合金门 | 扇 | 2 |
|  |  |  |